



1.	Ligar as catracas na tomada (abrir tampa frontal com a chave);

2.	Verificar se cabo de rede RJ 45 Fêmea está conectado no RJ 45 Macho;

3.	Desligar a catraca da tomada e ligar pressionando OK;

4.	Idioma / Language > Portugues > OK;

5.	Apagar memória > Confirma? > OK;

6.	Numero do Inner > 2 > Confirma? > OK;

7.	Ip do servidor > 192.168.48.4;

8.	Configuração de IP > fixo > IP (192.168.48.6);

9.	Porta Padrão > Confirma? > Ok;

10.	Padrão Cartão > Padrão Livre > Ok;

11.	Tipo Equipamento > Catraca> Ok;

12.	Inner Catraca > Revolution > Ok;

13.	Possui Urna > APERTAR ESC;

14.	Buffer Bilhete > Para > Ok;

15.	Biometrico > Sim > Ok.